**Chapter 1**  
End system P28 端系统  
Modem P29 调制解调器（俗称：猫）  
Base station P29 基站  
Communication link P30 通信链路  
Physical media P30 物理介质  
Coaxial cable P30 同轴电缆  
Fiber optics P30 光纤  
Radio spectrum P30 射频频谱  
Transmission rate P30 传输速率  
Packets P30 （数据）包，或分组  
Routers P30 路由器  
Link-layer switches P30 链路层交换机  
Path P30 路径  
ISP (Internet Service Provider) P30 网络服务提供商  
TCP (Transmission Control Protocol) P31 传输控制协议  
IP ( Internet Protocol) P31 网际协议  
Intranets P31 内网  
API (Application Programming Interface) P32 应用程序编程接口  
Network edge P35 网络边缘  
Access Networks P38 接入网  
Ethernet P42 以太网  
Network core P48 网络核心  
Circuit Switching P50 电路转换  
Packet Switching 分组交换  
FDM (frequency-division multiplexing) P50 频分多路复用  
TDM (time-division multiplexing) P50 时分多路复用  
Statistical Multiplexing 统计复用  
Store-and-forward 存储转发  
Queuing delays P53 排队延迟  
Transmission delay P60 传输延迟，或发送延迟  
Propagation delay P60 传播延迟  
Throughput P59 吞吐量  
Internet backbone P57 骨干网  
Delay P59 延迟，或时延  
Loss P59 丢包  
Packet-Switched Network P59 分组交换网络  
Nodal processing delay P60 节点处理延迟  
End-to-end delay P66 端到端延迟  
Instantaneous throughput P68 瞬时吞吐量  
Network interface card P74 网络接口卡（即网卡）  
Message P75 消息，或报文  
Segment P75 （报文）段  
Datagram P75 数据报  
Frames P75 帧  
Packet sniffer P82 数据包监听器  
Protocol Stack 协议栈  
Peer entities 对等实体  
  
**Chapter 2 应用层**  
Server farm P110 服务器集群  
Infrastructure P110 基础设施，或基础架构  
Self-scalability P111 自扩展性  
Timing P114 实时性  
Bandwidth-sensitive applications P115带宽敏感应用  
Connection-oriented service P117 面向连接的服务  
Directory service P121 目录服务  
Base HTML file P122 基本HTML文件  
Stateless protocol P124 无状态协议  
RTT (round-trip time ) P126 往返时间  
Web proxy caches P128 网页代理缓存  
Status line P130 状态行  
Out-of-band P141 （频）带外（的）  
In-band P141 带内（的）  
User agents P144 用户代理  
Mail servers P144 邮件服务器  
Pull protocol P148 拉式协议  
Push protocol p148 推式协议  
Host aliasing P158 主机别名  
Canonical hostname P158 规范主机名  
Mail server aliasing P158 邮件服务器别名  
Load distribution P158 负载分配  
Top-level domain (TLD) servers P161 顶级域名服务器  
Authoritative DNS servers P161 权威域名服务器  
Iterative queries P168 迭代查询  
Resource records (RRs) P165 资源记录  
Overlay network P179 覆盖网  
Nonpersistent HTTP 非持久HTTP，或非坚持HTTP  
Persistent HTTP 持久性HTTP，或坚持的HTTP  
Peer-to-Peer (P2P) Network 对等网络  
Socket programming 套接字编程

**Chapter 3 传输层**  
Multiplexing and demultiplexing P226 复用与分用  
Unidirectional data transfer P241 单向数据传送  
Finite-state machine (FSM) P242 有限状态机  
Positive acknowledgments P243 肯定确认  
Negative acknowledgments P243 否定确认  
Countdown timer P250 （倒数）计时器  
Cumulative acknowledgment P258 累积确认  
Receive buffer P269 接收缓冲区，或接收缓存  
Resource-management cells 资源管理单元  
Source (port number) 源端口号  
Destination (port number) 目的端口号  
Checksum 校验和  
Pipelined protocols 流水线（型）协议  
Go-back-N 回退N  
Selective Repeat 选择重传  
Timeout （定时器）超时  
Fast Retransmit 快速重传  
Flow Control 流量控制  
Three way handshake 三次握手  
sequence number 序列号（简写为seq）  
acknowledgement number 确认号（简写为ack；注意与大小的ACK不同）  
Congestion Control 拥塞控制  
additive increase, multiplicative decrease 加性增乘性减  
Slow Start 慢启动  
congestion-avoidance 拥塞避免  
fast recovery 快速恢复  
duplicate (ACK) 冗余（ACK）  
Random Early Detection 随机早期检测  
  
**Chapter 4 网络层**  
Forwarding table P338 转发表  
Virtual-circuit networks P343 虚电路网络  
Datagram networks P343 数据报网络  
Signaling message P346 信令报文  
Content Addressable Memory P354 内容可寻址存储器  
Crossbar switch P356 纵横开关  
Active queue management 主动队列管理  
Head-of-the-line (HOL) 队头  
Classless interdomain routing (CIDR) P371 无类域间路由  
Plug-and-play P376 即插即用  
Anycast P386 任播  
Interior gateway protocols P414 内部网关协议  
Routing information Protocol P414 路由信息协议（RIP）  
Open shortest Path First OSPF P414 开放最短路径优先  
Area border routers P419 区域边界路由器  
Sequence-number-controlled flooding P430 序列号控制的洪泛，或带序列号的受控洪泛  
Reverse path forwarding (RPF) P431 逆向路径转发  
Rendezvous point P433 汇聚点  
Longest prefix matching 最长前缀匹配  
Scheduling 调度  
Fragmentation 分片，或分段  
Fragment Offset 报文段偏移量  
Network Address Translation (NAT) 网络地址转换  
NAT traversal NAT穿越  
Multicast 组播，或多播  
Unicast 单播  
Tunneling 隧道技术  
Link-State Routing Algorithm 链路状态路由算法  
Distance Vector Routing Algorithm 距离向量路由算法  
Count to Infinity Problem 无穷计数问题  
Hierarchical Routing 分层路由  
autonomous systems 自治系统  
BGP (Border Gateway Protocol) 边界网关协议  
in-network duplication 网内复制  
broadcast storm 广播风暴  
spanning tree 生成树  
redundant packets 冗余数据包  
  
**Chapter 5 数据链路层，或链路层**  
Broadcast channels P461 广播信道  
Trailer fields P464 尾部字段  
Link access P464 链路接入，或链路访问  
Network interface card P466 网络接口卡（即网卡）  
Parity checks P469 奇偶校验  
Forward error correction (FEC) P471 前向纠错  
Cyclic Redundancy Check 循环冗余校验  
Polynomial code P472 多项式码（即CRC码）  
Multiple access P475 多路接入  
Random access protocols P477 随机接入协议  
CSMA/CD P484 带冲突检测的载波侦听多路访问  
CSMA/CA 带冲突避免的载波侦听多路访问  
Token passing protocol P487 令牌传递协议  
ARP P491 地址解析协议  
Preamble P497 前导（字段）  
Exponential backoff P502 指数回退，或指数退避  
Repeater P504 中继器  
Virtual-channel identifier P520 虚拟信道标识  
Cell-loss priority P520 信元丢失优先权  
Label-switched router P524 标签交换路由器  
Framing （封装）成帧  
error detection 误差检测，或检错  
Channel Partitioning 信道分割式（MAC协议）  
Taking turns MAC protocol 轮流式MAC协议  
Collision 冲突，或碰撞  
Time Slot 时隙  
Slotted ALOHA 时隙ALOHA  
Unslotted ALOHA 无时隙ALOHA  
Nonpersistent CSMA 非坚持CSMA  
1-persistent CSMA 1坚持CSMA  
p-persistent CSMA p坚持CSMA  
Token Ring 令牌环  
(Wireless) LAN （无线）局域网  
Hub 集线器  
Collision domain 冲突域  
Bridge 网桥